**1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:** Szárazon sajtolt 0,5%<Eb≤3% alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; H melléklet; BIb Osztály, mázatlan (UGL)

**2. RENDELTETÉSSZERŰ ALKALMAZÁS VAGY ALKALMAZÁSOK:** ; Padlók és / vagy falak belső és / vagy kültéri, beleértve a lépcsőket, épületekben és ipari üzemekben történő burkolására

**3. GYÁRTÓ:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

**4. A TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZER VAGY RENDSZEREK:** 4 RENDSZER

**5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY:** EN 14411:2012

**6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **FŐBB JELLEMZŐK** | **HASZNÁLATI TULAJDONSÁGOK (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)** |
| ***Tűzveszélyesség*** | *A1 / A1FL*  *Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)* |
| ***Veszélyes anyagok kibocsátása:*** | |
| *- Kadmium* | *≤ 0,07 mg/dm2* |
| *- Ólom* | *≤ 0,8 mg/dm2* |
| ***Szakítószilárdság::*** | |
| *- vastagság < 7,5mm* | *≥ 700 N* |
| ***Kötés erőssége/adhézió [N/mm2]:*** | |
| *- cementes ragasztók* | *≥ 0,5 N/mm2* |
| *- diszperziós ragasztók* | *≥ 1 N/mm2* |
| *- reaktív gyanta alapú ragasztók* | *≥ 2 N/mm2* |
| ***CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet*** | *≤ R13* |
| ***Termikus sokk szembeni ellenálló képesség*** | *Teljesíti* |
| ***Tartósság:*** | |
| *- belső használat:* | *Teljesíti* |
| *- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás* | *Teljesíti* |
| ***Tapintás érzet*** | *NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok* |

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); www.opoczno.eu

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel.   
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó   
a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:



Kielce, 01.04.2020 ..........................................................

(kiadás helye és kelte) (aláírás)